采购招标公告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 深圳市新一代信息通信产业成果展（20+7产业集群系列主题展）设计布展项目 | 采购类型 | 政府集中采购□自行采购□√本栏单选□ |
| 采购单位 | 深圳市工业展览馆 | 采购方式 | 公开招标□√竞争性谈判□单一来源□ 竞价□本栏单选□ |
| 财政采购预算限额（元） | 379360元 |
| 采购编号 | 无 | 招标起始日期 | 2021年9月24日 |
| 招标公告正文 | 详情请看具体项目需求 |
| 项目背景 | 为培育世界级先进制造业集群，深圳市作为国家产业集群试点城市，将新一代信息通信产业集群作为世界级先进制造业产业集群培育对象。为此，工展馆经充分研究，并征询我局相关处室意见，计划于2021年在五楼展厅原电子信息主题展区搭建举办“新一代信息通信产业成果展（20+7产业集群系列主题展）”，以宣传展示我市信息通信产业集群的优势和成果，尤其是在宽带网络通信、半导体与集成电路、超高清视频显示等信息技术领域的实际应用。兹定于我馆五楼展厅用于新一代信息通信产业成果展布展，展览面积约600平方米。现需要委托专业性展览公司对我馆五楼展区进行改造升级。 |
| 投标人资质要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法行为；6. 具备建设行政主管部门核发的**建筑装修装饰工程设计及施工资质**，并通过相应的资质年审；7.法律法规的其他条件。 |
| 项目需求 | 项目名称：“深圳市新一代信息通信产业成果展（20+7产业集群系列主题展）”设计布展项目1. 本项目不接受联合体投标，不允许分包及转包。
2. 此项目根据工展馆五楼场地面积（600平方米）、环境及展示内容，按照工展馆要求，对原有部分展墙、展台等进行拆除、并对部分展墙进行修补翻新。对原有展厅地胶进行更换，做自流平并铺设地胶，增加吊顶及灯光氛围营造。根据展品及展示内容，设计制作相对应的展台、展架、说明牌以及海报灯箱等。
3. 展览需要设计中英文版本的展品说明牌，说明牌内容包括公司名称、产品名称、产品介绍等等。
4. 整体展览风格设计要求新颖，突出信息技术产业、科技感，融合展馆整体形象设计与信息主题的特点，具备较强的展览表现力。
5. 采购方是公益性质的展馆，对公众免费开放，施工期间需要做好整体防护措施，包括隔断、封闭等，确保其他楼层的正常参观接待。新搭建的展墙、展架、展台等全部都要严格遵循采购方“场外施工、场内拼装”的原则，设计时需要预先考虑。场内不得有刺激性气味，不能在场内使用天那水等强刺激和挥发性的液体。展馆开馆时间施工不能有噪音，所以展墙拆除等工程需要在五点半闭关之后才能进行，请投标单位合理安排好时间。要求施工工期控制在一个月以内。中标单位后续需要提供详细的工程排期表。
6. 五楼展厅原有展品需要中标单位安排人员和打包工具（纸箱、胶带等）协助我馆工作人员打包分类收纳。
7. 初步设计方案阶段馆方只提供企业和展品的大概信息，参与投标单位只需要提供设计效果图并配文字解说即可，有关展品的详细资料在后续细化方案中才会提供给中标单位。
8. 项目投标方需提供项目负责人及其项目团队的成员情况，以及近两年公司涉及工业产业展览设计方面的相关案例。
9. 项目中标方必须按照采购方提出的展览深化设计要求提交展览设计细化方案，并经采购方签字确认后方可实施。
 |
| 布展要求 | 1. 施工单位需在布展施工前向采购方提供正规的平面图、施工图（应包括平面、立面图、材质标注等）、效果图以及展场用电设备线路图，电路图上须标明用电量、型号、功率等。图纸由采购方技术人员审核，待审核通过后方可布展。如审核不通过，施工单位须重新按要求修改图纸至符合采购方施工要求为止。
2. 施工单位需要提供所有施工材料的安全合格证。包括电子元器件、电线、防火板、灯具、开关等。
3. 图纸审核通过后，施工单位需严格按照图纸施工，超出已审核施工方案外的布置采购方有权拒绝或现场阻止。图纸审核时间一般为1-3个工作日，请各施工单位提前预留审图时间。
4. 施工单位布展接电须经我馆工程部现场确认。大功率用电需提前与工程部衔接， 并在指定的电器箱内接线。线路及设备须保证使用安全， 均需配有专用配电箱，用电设备不得从馆内插座上直接取电，不得超负荷用电，电线必须加绝缘套管不得裸露，馆内严禁私拉、乱接电源线。如因此产生的安全事故由布展单位负责。
5. 各展位的筒灯、射灯、石英灯等灯具的安装必须与展品、装饰物等保持30厘米以上的距离、并应加装接线盒，电线不得外露。展位铺设的线路应采用护套线，线路接头必须采用专用接头连接，横跨通道的电气线路必须有过桥保护。
6. 电器线路、电器设备的安装，应由持有效电工证的人员操作。
7. 碘钨灯等高温灯具、霓虹灯具不得擅自安装，安装时必须加装防护罩，经有关部门检查合格后，方可使用。
8. 灯箱、灯柱内必须留有对流的散热孔，日光灯镇流器应采用消防验收合格的电子产品。
9. 场地布置仅限于半成品在场地内施工，不得在场地内进行对原材料的初步加工。展台展柜和展示材料的油漆工作不允许在展馆内进行，不得在展馆内使用产生刺激性气味的涂料或者挥发性液体。
10. 所有布展材料须经防火处理，并达到国家规定标准要求。严禁使用易燃、易爆、易污染的物品，展馆内禁止吸烟、电焊、气焊等明火作业。施工单位应指派专人具体负责施工现场的安全和防火工作，确保各项防火及安全措施的落实。若发生火灾或安全事故，由发生事故的施工单位承担造成的一切经济损失及法律责任。
11. 不得改变展馆地面、墙、门、窗或建筑物其他部分的建筑结构，不得遮挡门、窗、排风口，不得对展馆造成任何损坏。
12. 严禁利用展馆结构及设备设施作为展台结构的支撑点。
13. 施工人员应对布展现场采取有效地保护措施， 保护场地财产，严禁在展馆公用设备设施、地面、柱体和墙体钻孔、打钉子、划痕、喷漆,不得粘贴有残留性的单双面胶。如有损坏展馆财产的，须恢复原状，如未能恢复须按实赔偿。
14. 搭建展位时严禁遮挡监控、检修门、空调排风口、消防栓、消防卷帘等设施。
15. 消防栓和灭火器材前1.5米的范围内以及消防卷帘下不得摆放任何物品，严禁圈占、损坏和挪用消防器材。
16. 严禁影响展馆立面整体美观的搭建行为。未经展馆同意不得在墙体、设备、标识牌等固定设施上张贴广告、宣传资料或覆盖原展馆标识牌。
17. 布撤展过程中各类车辆只能在指定范围内停放和装卸货物，对于驶入停车场的车辆，要求车辆高度不得高于3.5米，车辆长度不得大于7米，车辆总质量不得大于15吨。
18. 布撤展过程中如需使用市民中心斜坡搬运货物，必须做好安全防护措施，严禁任何机动车辆驶入斜坡。
19. 布撤展施工产生的垃圾、废料不得阻塞采购方参观通道、防火应急通道、出入口等。垃圾、废料需由施工方自行处理，不得堆放在施工现场或市民中心垃圾站。
20. 馆内施工需要在施工现场设置连续封闭的围挡，并且在施工现场出入口处设立明显的警示标志，于施工无关人员，不得进入施工现场。
21. 布展、撤展作业时间一般确定为上午8时至12时、下午14时至18时，如需申请加班，须在当天下午16:00前到向展馆提出申请，征得馆方同意。
22. 施工单位应该做好施工人员的安全保障工作，如在施工过程中，由于不做安全措施或者操作失误引起施工人员的人身损害，施工方需承担损害造成的一切经济损失及法律责任。中标单位需要与我馆签定施工安全协议。
23. 我馆相关部门对施工图纸审核完成之后，施工单位需要带齐资料到物业办理施工手续，并缴纳相应押金。布展结束并验收合格后押金退还。如在布展过程中，由于施工方的原因导致我馆设备设施损坏，由施工方负责修缮恢复或者找第三方给予恢复，如施工方无法恢复，物业会从押金里面扣除相应的损坏赔偿。
24. 对于固定展布展，我馆要求保修期为一年，施工方按照工程总额2%预留维修押金，以保证施工方在质保维修期内，对展厅进行正常维护作业，待维修期结束后，押金退还。
 |
| 采购相关说明 | 投标报名时间：2021年9月24日—2021年10月11日采购地址：深圳市福田区福中三路市民中心B区工业展览馆10楼联系人：黄先生、齐先生联系电话：88121317、88121284联系邮箱：qwx@gxj.sz.gov.cn方案设计阶段：2021年9月24日—2021年10月11日评标时间：具体时间馆方根据实际报名情况确认后通知投标企业评标要求资料：1. 设计方案内容(包括平面布局图、效果图、设计说明、报价表、时间进度表、项目负责人及其项目团队的成员情况，近两年公司涉及工业产业展览设计方面的相关案例等；

2、电子版：JEPG或者PPT格式，16：9，图片分辨率300pdi，发送至邮箱qwx@gxj.sz.gov.cn ；**我馆根据邮箱收到设计方案来确认报名的依据**。3、纸质版：A3打印装订，一式叁份，评标时候需要带上。4、评标地址：深圳市福田区福中三路市民中心B区工业展览馆十楼备注：有意向投标单位可在招标公告开始日起，到工展馆四楼展厅实地勘察，需带身份证、扫健康码登记入内。如需工作人员现场解答疑问的，请提前预约好时间。可以实地勘察时间：工作日（周一至周五）上午9：30-12：00、下午14:00-17:30。联系人：黄鹤、齐伟贤；联系电话：0755—88121317、0755-88121284。以下文件资料请投标单位与工作人员联系领取：1、我馆五楼CAD图纸（平面、立面）2、企业展品资料3、展览策划方案 |