采购招标公告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 工展馆一期网络升级改造项目 | 采购类型 | 政府集中采购□  自行采购☑  本栏单选 |
| 采购单位 | | 深圳市工业展览馆 | 采购方式 | 公开招标☑  竞争性谈判□  单一来源□  竟价□  本栏单选 |
| 财政采购预算限额（元） | | 80000 |
| 采购编号 | | 无 | 招标起始日期 | 2022年6月22日 |
| 招标公告正文 | | 详见具体技术要求内容 | | |
| 项目背景(或概况) | | 深圳市工业展览馆3-4楼展区升级WIFI6无线网络和互联网链路带宽，保障展商展出用网需求，提升参展访客用网体验。 | | |
| 投标人资质要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力；  2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法行为；  6.法律法规的其他条件。 | | | |
| 具体技术要求 | 1. AP设备 2. AC控制器 3. 宽带链路 4. 网络升级改造可行性方案 | | | |
| 采购需求 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **产品或服务** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **备注** | | WIFI6升级 | 企业级Wi-Fi6千兆1800M双频吸顶AP  支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议  支持高效零阶谐振天线，4路空间信息流，多通道独立MIMO  支持带机128个，并发64个，最大接入速率1.774Gbps  1个千兆上联口，1个千兆LAN口  支持FIT/FAT模式切换，支持IP53防护等级  支持标准802.3af PoE供电或本地12V/1A供电 | 项 | 15 |  | | 企业级无线控制器  设备固化4个千兆电口+2个千兆Combo口+1个USB  19寸1U机箱，尺寸430x250x45MM  支持AC100-240V 50/60Hz交流供电，内置AC功能可管理64个AP  推荐带机量500台终端，并发连接数128K，新建连接数4K，推荐带宽1Gbps | 项 | 1 |  | | 互联网出口链路 | 1000M下行/100M上行互联网宽带链路 | 项 | 2 |  | | 安装与调试服务 |  | 项 | 1 |  | | | | |
| 采购相关说明 | 投标人需提供网络升级改造可行性方案及满足技术要求的设备清单，中标人需提供不少于一年免费保修。  投标报名时间：2022年6月22日至2022年6月28日  采购地址：深圳市福田区福中三路市民中心B区工业展览馆10楼  联系人：林先生  联系电话：0755-88121385  邮箱：linsz@gxj.sz.gov.cn | | | |